Модель погрузчика: Combilift C5000XL

Комплектация: Стандартная (Стандартная каретка с вилами, Длина вил равна полезной глубине платформы, Шины – цельнолитой суперэластик, Сиденье с амортизацией и ремнем безопасности,

Комплект освещения, проблесковый маячок, Сигнал заднего хода, Цвет серый /зеленый, Закрытая отапливаемая кабина, Предпусковой подогрев двигателя, 3500 мм широкая навесная каретка)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Описание | | | | С5000XL | |
| 1a | Макс. высота подъема | | | мм | 4040 |
| 1b | Свободный ход | | | мм | - |
| 2 | Высота мачты сложенной | | | мм | 2990 |
| 3 | Высота поднятой мачты | | | мм | 5005 |
| 4 | Общая длина | | | мм | 2500 |
| 5 | Выдвижение мачты | | | мм | 1340 |
| 6 | Дорожный просвет по мачте | | | мм | 280 |
| 7 | Клиренс до центра колесной базы | | | мм | 270 |
| 8 | Высота по кабине (без учета маячка) | | | мм | 2590 |
| 9 | Ширина (по внешним краям платформ) | | | мм | 2235 |
| 10 | Раздвижение вил (по внешней стороне) | | | мм | 1350 |
| 11 | Расстояние по центру передних колес | | | мм | 1995 |
| 12 | Расстояние между платформами | | | мм | 1400 |
| 13 | Центр тяжести | | | мм | 600 |
| 14 | Передний свес груза | | | мм | 290 |
| 15 | Колея | | | мм | 2070 |
| 16 | Задний свес | | | мм | 140 |
| 17 | Длина до спинки вил | | | мм | 1150 |
| 18 | Угол въезда передним колесом | | | град. | 45 |
| 19 | Макс. допустимый перепад высот (выступ рампы) | | | град. | 17 |
| 20 | Угол въезда задним колесом | | | град. | 45 |
| 21 | Наклон мачты вперед | | | град. | 3 |
| 22 | Наклон мачты назад | | | град. | 5 |
| 23 | Внешний радиус разворота | | | мм | 2490 |
| 24 | Высота платформы | | | мм | 680 |
| 25 | Глубина платформы | | | мм | 1200 |
| A | Грузоподъемность | | | кг | 5000 |
| B | Собственный вес (без груза) | | | кг | 6800 |
| C | Максимальная скорость | | | км/час | 15 |
| D | Преодолеваемый уклон | | | % | 15 |
| E | Мощность дизельного /газового двигателя | | | кВт | 44/48 |
| F | Напряжение питания | | | Вольт | 12 |
| G | Размер вил (длина х ширина х толщина) | | | мм | 1200x150x50 |
| H | Передние шины - внеш.диам. / ширина | | | мм | 580х240 |
| I | Задние шины - внеш.диам. / ширина | | | мм | 720х295 |
| J | | Стандартный цвет | серый /зеленый | | |
| K | | Сиденье | КАВ 116 | | |